**Изменения в Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки ограждений охранного периметра котельных (далее – Документация)**

1. Пункт 2 Раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

«2. Столб ограждения (под насадку): Профиль 60х40х1.5 мм, H 2500 мм, под бетонирование. Антикоррозийная защита: горячецинкованный прокат сырье 100-275 г/м2, полимер 60-100 мкм. Вариант исполнения: под крепление хомут, без заглушки; Цвет: зеленый**,** в комплекте: пластиковая заглушка **60х40**, хомуты под столб **60х40**, комплект крепежных элементов для хомута **60х40**».

1. Пункт 3 Раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

«3. Комплект крепежа: **Скоба** под столбы **60х40** (4шт). Антикоррозионная защита: горячецинкованный прокат. Исполнение стандарт; Цвет зеленый. Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70 (2 шт.), болт М6\*100 ГОСТ 7798 (2 шт.), шайба пружинная М6 ГОСТ 6402-70 (2 шт.), винт М6\*20 ГОСТ 17475 (4 шт)»

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе котировок на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**