Приложение № 1 к Приказу № 276-з от 11.09.2017г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки оборудования систем видеонаблюдения, утвержденную Приказом № № 247-з от 25.08.2017**

**с изменениями Приказом № 260-з от 31.08.2017,**

**с изменениями Приказом № 272-з от 05.09.2017 (далее – Документация)**

1. Пункт 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов 19.09.2017 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.».

1. Абзац 2 пункта 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 28.08.2017 по 18.09.2017 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.».

1. Абзац 4 пункта 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 28.08.2017 по 16:42 (МСК) 18.09.2017.».

1. Абзацы 3,4 пункта 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки:** с 08:30 (МСК) 28.08.2017 по 16:42 (МСК) 14.09.2017.

**Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации:** с 28.08.2017 по 15.09.2017.».

1. Позицию 09 спецификации изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Пассивный приёмопередатчик HDCVI / TVI / AHD | Согласно техническому заданию | шт | 172 | 755,50 | 129 946,00 |

1. Позицию 09 п. 5.1. раздела 5 Документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Пассивный приёмопередатчик HDCVI / TVI / AHD | Пассивный приёмопередатчик HDCVI / TVI / AHD по витой паре до 400м(720p)/250м(1080p  Тип передаваемого видеосигнала HDCVI/TVI/AHD  Расстояние передачи 400м (720р) CVI , 250м (1080р) CVI. Не менее.  Разрешение видеосигнала (макс.)1080р  Полоса пропускания 50Гц~47Мгц  Частотный диапазон до 60 МГц  Разъемы Входы/выходы: BNC/ клеммная колодка  Параметры питания. Не требует источника питания  Рабочая температура -30…+70С  Температура хранения -40…+70С  Относительная влажность 5…85% (без конденсата)  Размеры (ШхГхB), мм 49х17х16 не более  Вес, г18 +/- 10 % |

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме** **на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документаци**