Приложение № 1 к Приказу № 272-з от 05.09.2017г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки оборудования систем видеонаблюдения, утвержденную Приказом № 247-з от 25.08.2017 с изменениями Приказом № 260-з от 31.08.2017 (далее – Документация)**

1. Пункт 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов 14.09.2017 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.».

1. Абзац 2 пункта 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 28.08.2017 по 13.09.2017 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.».

1. Абзац 4 пункта 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 28.08.2017 по 16:42 (МСК) 13.09.2017.».

1. Абзацы 3,4 пункта 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки:** с 08:30 (МСК) 28.08.2017 по 16:42 (МСК) 11.09.2017.

**Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации:** с 28.08.2017 по 12.09.2017.».

1. Позицию 11 п. 5.1. раздела 5 Документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Шкаф 6U c DIN-рейками 600х520 «19 дюймов»  (или эквивалент) | **Высота, мм – от 340мм до 480мм**  Ширина, мм – 600 +/- 10 %  Глубина, мм – 520 +/- 10 %  Полезная глубина, мм – 456 +/- 10 %  Вес изделия, кг - 20,5 +/- 10 %  Распределенная нагрузка, кг – 50 +/- 10 %  Тип передней двери – Металл  **Тип шкафа настенный цельный металлический или разборный.**  **В комплекте 2 стойки для крепления оборудования (2 DIN-рейки)** |

1. Позицию 13 п. 5.1. раздела 5 Документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Монитор ASUS 21.5" wide VS229HA,  (или эквивалент) | 16:9, Full HD 1920 x 1080, D-Sub, DVI-D, HDMI, AV AudioInput (HDMI 1.3)  Размеры (ширина x высота x глубина)  514 x 387 x 201 мм - с подставкой; 514 x 315 x 48 мм - без подставки +/- 10% Вес 3.5 кг +/- 10%  Яркость матрицы не менее 250 кд/м2  **Контрастность LCD-матрицы 80M:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio), в случае поставки эквивалента требования к контрастности LCD-матрицы не устанавливаются**  Профили коррекции изображения  Режим динамической контрастности, SPLENDID (Пейзаж, Кино, Игры, Ночной режим, sRGB, Стандартный, 3 предустановленных оттенка цвета кожи)  Время отклика не менее 5 мс. GtG  Формат матрицы не менее 16:9  Разрешение экрана не менее 1920 x 1080  Угол обзора LCD-матрицы не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR> 10  Подсветка LCD-матрицы  Светодиодная (LED) подсветка  Поверхность экрана - Матовая  Интерфейс монитора  DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI)  Поддержка HDCP  Управление механическими кнопками  Углы наклона монитора не менее -5° ~ 20°  Блок питания монитора или телевизора - Встроенный |

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме** **на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**