Приложение № 1 к приказу № 260-з от 31.08.2017г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки оборудования систем видеонаблюдения, утвержденную Приказом 247-з от 25.08.2017 (далее – Документация)**

1. Позицию 21 пп. 3.3. Информационной карты «Спецификация» Документации изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Нейлоновые стяжки (морозостойкие) 4х300мм  (**1уп.-100шт.)** | Согласно техническому заданию | уп | 12 | 170,00 | 2 040,00 |

»

1. Позиции 11,21 п. 5.1. раздела 5 Документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Шкаф 6U c DIN-рейками 600х520 «19 дюймов»  (или эквивалент) | Высота, мм – 480 +/- 10 %  Ширина, мм – 600 +/- 10 %  Глубина, мм – 520 +/- 10 %  Полезная глубина, мм – 456 +/- 10 %  Вес изделия, кг - 20,5 +/- 10 %  Распределенная нагрузка, кг – 50 +/- 10 %  Тип передней двери – Металл  **Тип шкафа настенный цельный металлический или разборный**  **В комплекте 2 стойки для крепления оборудования (2 DIN-рейки)** |
| 21 | Нейлоновые стяжки (морозостойкие) 4х300мм.  **(1уп.-100шт.)** | Кабельные стяжки предназначены для соединения кабелей в пучке и крепежа к монтажным изделиям. Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей. Материал: нейлон 6,6. Не содержит галогенов, само затухающий. Температурный диапазон: от -40°C до +85°C, Температура монтажа: от -10°C до +60°C, Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный. Цвет: черный, белый Размер: 4х300мм. |

»

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе котировок на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**