Приложение № 1 к Приказу № 128-з от 09.04.2020г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст.№ 2, котельная «Северная» (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденную приказом от 02.04.2020№ 120-з (далее – Документация)**

1. П.5.2. «Состав и объем работ» Раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

«г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная» (дымовая труба №2)

Высота железобетонной трубы – 80м.

Диаметр устья дымовой трубы – 3,6м.

**Верхняя светофорная площадка расположена на отметке Н=73,75 м.**

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| Замена звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст. №2, котельная «Северная» инв. № 151 | | | |
| 1. | Демонтаж чугунных звеньев оголовка (обжим верха дымовой трубы) в количестве 44 шт. | т. | 1,9 |
| 2. | Разборка ошлаковавшейся огнеупорной кирпичной кладки верха дымовой трубы. | м3 | 0,1 |
| 3. | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитный участок верха дымовой трубы. | м2 | 0,1 |
| 4. | Затирка андезитовой замазкой внутренние поверхности футеровки трубы высотой до 250 мм. | м2 | 0,74 |
| 5. | Окраска чугунных звеньев в количестве 44 шт. органосиликатной композицией на 2 раза. | м2 | 16 |
| 6. | Изоляция ствола трубы изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 50 мм. | м3 | 0,4 |
| 7. | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной до 35 мм. | м2 | 8 |
| 8. | Установка чугунных звеньев (44 шт.) для обжима верха дымовой трубы | т. | 1,9 |
| 9. | Погрузка и вывоз строительного мусора | т. | 2 |
| 10. | Сдача исполнительной документации в объеме технического задания | комплект | 1 |

».

1. П.4 «Состав и объем работ» Приложения № 1 к проекту договора «Техническое задание» Приложения № 10 Документации дополнить п.4.1.3. и изложить его в следующей редакции:

«4.1.3. Верхняя светофорная площадка расположена на отметке Н=73,75 м».

3. Нумерацию пункта «4.1.3» п.4 «Состав и объем работ» Приложения № 1 к проекту договора «Техническое задание» Приложения № 10 Документации заменить на «4.1.4».

4. В остальной части Документацию оставить без изменения.

**Участники закупки, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст. №2, котельная «Северная», руководствуются п. 4.3.3. Документации**.