**Разъяснения по Документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки изделий керамических огнеупорных**


Во исполнение Приказа № 81-з от 12 мая 2015 г. и руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт», п. 4.2. Документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки изделий керамических огнеупорных, утвержденной Приказом № 74-з от 30.04.2015 (далее – Документация), ОАО «Мурманэнергосбыт» ставит в известность лиц, желающих принять участие в открытом запросе цен на право заключения договора поставки изделий керамических огнеупорных о следующих разъяснениях по Документации о закупке:

08 мая 2015 года в адрес ОАО «Мурманэнергосбыт» запрос о разъяснении положений Документации о закупке: «Необходимы чертежи на п.19, 20 номенклатуры – Камни горелочные ГМК-2, ГМК-7».

Ответ: П.19 таблицы Технического задания содержит информацию о камнях горелочных для горелки ГМГ-2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Камни горелочные для горелки ГМГ-2 | Открытая пористость 22,8  Кажущаяся плотность 2,2 гсм  Термическая стойкость 30 теплосмен  Температура начала размягчения:  начало размягчения 1350 С  Огнеупорность 1690 С |

Чертеж



П.20 таблицы Технического задания содержит информацию о камнях горелочных для горелки ГМГ-7.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Камни горелочные для горелки ГМГ-7 | Открытая пористость 22,8  Кажущаяся плотность 2,2 гсм  Термическая стойкость 30 теплосмен  Температура начала размягчения:  начало размягчения 1350 С  Огнеупорность 1690 С |

Чертеж

