Приложение № 1 к Приказу № 75-з от 05.03.2019г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки индукционного промышленного парогенератора ИП-300 4 БПО (или эквивалент) (далее – Документация)**

1**.** пп. 5.1. п. 5 Технического задания Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Параметры эквивалентности** |
| Индукционный промышленный парогенератор ИП-300 4 БПО (или эквивалент) | Максимальная паропроизводительность – не менее 325 кг/ч и не более 350 кг/ч;  Рабочее давление пара (воды), максимальное – 6 кг/см2;  Потребляемая мощность – не менее 250 кВт и не более 300 кВт;  Номинальное напряжение питающей сети трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц – 380 В;  Температура пара на выходе – не более 160 °С;  Диапазон регулирования мощности – от 1 до 100 %.  Габаритные размеры, не более:  Длинна 1600 мм;  Ширина 2400 мм;  Высота 2150 мм;  Масса без воды – не более 1200 кг.  Поставляется в комплекте с силовым кабелем КГ 3х150+1х95 в изоляции:  - материал токопроводящей жилы – медь;  - материал изоляции – резина;  - количество жил – 3 шт.;  - сечение – 150 мм2;  - сечение нулевого провода – 95 мм2;  - длина кабеля – 65 м.  Устройство парогенератора должно соответствовать проекту завода изготовителя, и быть оборудовано всеми средствами безопасности по требованиям нормативной документации, в том числе предусматривать защиту оборудования:  - по максимальному току;  - по давлению рабочей среды;  - по температуре рабочей среды. |

2. П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4. **Дата, время и место** рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: **14.03.2019 в 10:00** (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16.».

3. Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с **25.02.2019 по 13.03.2019** Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

4. Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 25.02.2019 по 16:42 (МСК) 13.03.2019**».

5. Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 25.02.2019 по 16:42 (МСК) 06.03.2019.**

**Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 26.02.2019 по 12.03.2019**».

6. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки индукционного промышленного парогенератора ИП-300 4 БПО (или эквивалент), руководствуются п. 4.3.2. Документации**